울산항 부두별 접안한계흘수 변경

2023.11.10

	부두명	변경전(현행)		변경후
		계획수심(m)	접안한계 흘수(m)	최저수심 (m)	접안한계흘수(m)
울산 본항	P #7	11.0	10.0	10.2	9.2
	YMP #1	12.0	10.8	9.6	8.7
	YMP #2~#3	12.0	10.8	10.0	9.0
	SK #2-7	8.0	7.0	6.5	5.9
	SK #4-1	9.4	8.6	8.8	7.9
	SK #4-2	9.1	8.3	8.4	7.6
	SK #5-4	7.5	6.7	6.7	6.0
	SK #6	15.0	13.5	13.7	12.4
	SK #7	15.0	13.5	14.4	13.0
	SK #8	18.0	16.5	17.0	15.4
	OP #3	12.0	10.2	9.9	8.9
온산항
	OP #4	11.0	9.5	9.9	8.9
	SOIL A-1	12.0	10.3	11.0	9.9
	SOIL A-2	14.0	12.5	13.6	12.3
	SOIL C-1	8.6	8.1	9.7	8.8
	SOIL C-2	8.6	8.1	11.2	10.1
	SOIL E-1	16.0	14.5(출항) / 13.5(입항)	15.8	14.3(출항)/ 13.5(입항)
	SOIL F-1	14.0	12.5	13.1	11.8
	SOIL F-2	9.0	8.2	8.2	7.4
	SOIL G-1	12.0	10.5	11.2	10.1
	SOIL G-2	12.0	10.5	11.6	10.4
	SOIL G-3	12.0	10.5	11.4	10.3
	KPIC 1N	14.0	12.7	13.4	12.1
	KPIC 1S	12.5	11.3	11.5	10.4
	I-PORT	12.0	10.0	10.9	9.8
남신항	SP #1	14.0	12.5	13.8	12.4
	SP #2	14.0	12.5	13.7	12.4
	SP #4	16.0	14.4	15.5	14.0
	SP #5	14.0	12.6	13.6	12.3
	SP #7	14.0	12.6	13.6	12.3
	SP #8	14.0	12.5	13.6	12.3
	SP #9	14.0	12.5	12.9	11.6
북신항	KET #2	15.0	12.5	14.6	12.5
	KET #3	15.0	12.5	14.5	12.5
	KET #4	15.0	12.5	14.5	12.5
미포항	MIPO #1	8.6	7.8	6.4	5.8

# 비고 :

1. 2023년 상반기 국립해양조사원에서 시행한 울산항수심측량 자료를 기준으로 함.

2. 안벽 수심 이격거리 (방충재 폭 포함)는 기존 자료를 참고함.

1) 안벽부두는 2.0미터(단, KET 부두: 4.0미터)

2) 돌핀부두는 소형선 돌핀은 2.0미터, 대형선 돌핀은 4.0미터임.

3. 수심은 안벽수심 이격거리를 감안한 최저 수심임.

(단, KET 부두의 수심과 접안한계흘수는 관련연구 용역보고서(LNG 운반선) 결과임)

4. 접안한계흘수은 최저수심의 90% (UKC 10% 기준)임.